DEM   : Must be either 7.5 for 7.5' DEM or 1 for 1-deg DEM
      ----------------------------------------------------
NADGRIDS:   
BC\aerscrn28.DEM
BC\aerscrn29.DEM
BC\aerscrn30.DEM
BC\aerscrn36.DEM
BC\aerscrn37.DEM
BC\aerscrn38.DEM
BC\aerscrn44.DEM
BC\aerscrn45.DEM
BC\aerscrn46.DEM
