# GSPRO_COMBO for 2025eh_cb6v2_v6_11g, stationary sources
#
# PFCs (mode EVP) use 100% profile 8870E
# BTP (no mode) use three profiles according to the splits below, which do not vary by county
#
# POL,FIPS,PERIOD,NPROF,PROF1,FRAC1,PROF2,FRAC2,PROF3,FRAC3,SUMFRAC
#EXPORT_DATE=Thu Mar 12 09:40:33 EDT 2015
#EXPORT_VERSION_NAME=Initial Version
#EXPORT_VERSION_NUMBER=0
"EVP__NONHAPVOC";00000;0;3;8870E;1.0;8871E;0;8934E;0;1
"EVP__VOC";00000;0;3;8870;1.0;8871;0;8934;0;1
"NONHAPVOC";00000;0;3;8870;0.83455931;8871;0.13075369;8934;0.034687;1
"VOC";00000;0;3;8870;0.83455931;8871;0.13075369;8934;0.034687;1
