Comparison of NOx Emission Factors, Incorrect vs. Corrected (Drilling Rigs, Hydraulic Fracturing)
	Year
	Hp Range
	NOx, Incorrect EFs
(g/HpHr)
	NOx, Corrected EFs
(g/HpHr)
	EF Difference
(g/HpHr)
	% Difference

	2021
	300-600 HP
	2.148319
	0.5381309
	-1.6101881
	-75.0%

	
	600-750HP
	2.154365
	0.5396453
	-1.6147197
	75.0%

	
	750 HP-3000 HP
	5.074198
	1.271032
	-3.803166
	75.0%

	2022
	300-600 HP
	1.891205
	0.473771
	-1.417434
	74.9%

	
	600-750HP
	1.89584
	0.4749322
	-1.4209078
	74.9%

	
	750 HP-3000 HP
	4.854171
	1.216032
	-3.638139
	74.9%



Implications of Correcting Revised Nonroad Emission Factors, All Exploration Sources
	Year (Scenario)
	NOx Emissions, Incorrect EFs
(tpy)
	NOx Emissions, Corrected EFs
(tpy)
	Emissions Difference
(tpy)
	% Difference

	2021
	201,700
	50,923
	-150,777
	-74.8%

	2022
	118,171
	30,098
	-88,073
	-74.5%

	Future 1 (2018-2019, 2022)
	123,031
	31,463
	-91,568
	-74.4%

	Future 2 (2018-2022)
	123,443
	31,475
	-91,968
	-74.5%

	Future 3 (2017-2019, 2022)
	118,372
	30,312
	-88,060
	-74.4%



Nationwide Activity Data, Exploration Sources
	Year (Scenario)
	Drilling Activity
(Spuds)
	Drilling Depth
(Feet Drilled)
	Well Completions, Total
	Unconventional Well Completions

	2017
	18,569
	182,294,855
	21,850
	11,617

	2018
	24,678
	202,752,134
	28,086
	13,518

	2019
	20,170
	197,960,719
	18,849
	11,708

	2020
	11,026
	96,550,941
	10,542
	7,183

	2021
	18,747
	305,403,724
	14,573
	9,843

	2022
	16,505
	144,259,015
	16,671
	11,106

	Future 1 (2018-2019, 2022)a
	20,840
	181,657,291
	21,459
	12,199

	Future 2 (2018-2022)a
	18,874
	189,385,313
	18,194
	10,827

	Future 3 (2017-2019, 2022)a
	20,569
	181,816,680
	21,768
	12,129


a County-level average for years of interest
